|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ELYAF İNCELİK TESPİT CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-098 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite |
| Kullanım Amacı | Yün demeti içerisinden düzgün hava akımı geçirilmesi ile yün elyafının ortalama çapının ölçülmesinde kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın sağ tarafında bulunan açma-kapama düğmesi ile cihaz açılır.
2. Cihazın sol tarafında bulunan hortum giriş yerine kompresöre bağlı olan hortumun ucu yerleştirilir.
3. Cihazın basınç göstergesi 4 bar’a kadar doldurulur.
4. Ölçülecek olan numune cinsi seçilir (yün veya pamuk)
5. Cihazın ön tarafında bulunan UNLOCK düğmesine basılarak numune cihaz içerisine yerleştirilir ve kapak kapatılır.
6. Cihazın ön tarafında bulunan START düğmesine basılarak ölçüm incelik ölçümü tamamlanır.
7. Ölçümler yapıldıktan sonra sağ tarafta bulunan açma-kapama düğmesi ile cihaz kapatılır ve hortum çıkartılır.