|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU DENSITOMETER CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-011 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BIOSAN- DENSITOMETER- DEN-1B  253.3.6/13/41246 |
| Kullanım Amacı | Yoğunluk ölçme |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [sbgok@nku.edu.tr](mailto:sbgok@nku.edu.tr); [syikmis@nku.edu.tr](mailto:syikmis@nku.edu.tr)  05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı elektrik prizine bağlayın. Power switch on butonuna basarak cihazı açın.
2. Örnek tüpünüzü (tercihen Vortex ile) çalkalayın.
3. 1 numaralı boşluğa yerleştirin.
4. 2 numaralı ekranda değeri okuyun.
5. Örnek okuma işlemi bittikten sonra okuma bölmesi ve cihazı temizleyerek Power switch off düğmesinden kapatın.