|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****SPEKTROFOTOMETRE (Hunterlab) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-107 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hunterlab |
| Kullanım Amacı | Tekstil yüzeyleri renk, beyazlık, sarılık vb ölçümleri için kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
3. Cihazı eğitim almadan kullanmayınız.
4. Cihazın ortasındaki yuvarlak düğmeye (şimşek simgeli) basılarak cihaz açılır.
5. ‘’Standardize’’ seçeneği ile cihaz kalibre edilir.
6. Cihaz kutusunda bulunan yuvarlak silindir kap içerisindeki kalibrasyon renkleri (siyah beyaz) okutularak cihaz kalibre edilir.
7. Cihaz kalibre edildikten sonra ‘’Product Setup ’’ seçeneği ile kumaş rengi veya beyazlık sarılık indeksi seçilir.
8. ‘’Read’’ seçeneği ile 3 tekrarlı olarak kumaş renkleri ölçülür.
9. Ölçümler bitirildikten sonra cihaz kullanılmaz ise otomatik olarak kapanır.