|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **ELEKTROKOAGÜLASYON REAKTÖRÜ VE GÜÇ KAYNAĞI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-275 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | MERSAN (MR-12) |
| Kullanım Amacı | Elektrokoagülasyon ve Elektrik Akımı Sağlama |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Elektrotlar reaktöre yerleştirilir.

2. Güç kaynağında anot ve katottan çıkan kablolar elektrotlara bağlanır.

3. Cihazın fişi takılır.

4. Güç kaynağındaki volt veya akım düğmeleri sağa/sola çevrilerek istenen değerlere getirilir.

5. Çalışma bittikten sonra cihaz fişten çıkarılır.

6. Güç kaynağından çıkan kablolar elektrotlardan ayrılır.