|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **ETÜV CİHAZI (KENTON GX130) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-210 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Kenton GX130 53lt |
| Kullanım Amacı | Örneklerin ve laboratuvar malzemelerinin sterilizasyonu, anatomi çalışmaları için preparat hazırlama sürecinde kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Evren CABİ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ecabi@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |
| --- |
| Çeker ocağı eğer var ise gücün kesilmemesi için fişi UPS destekli prize takınız. |

|  |
| --- |
| Etüv kapağını açınız. Malzemeleri içerisine yerleştiriniz. |

|  |
| --- |
| Etüv kapağını kapatınız. Etüv şalterini (açma kapama tuşu) kaldırıp ısı ayar düğmesinden sıcaklığını ayarlayınız. Bu esnada hava deliğinin kapalı olduğundan emin olunuz. |

|  |
| --- |
| İşlem tamamlandıktan sonra etüvü soğumaya bırakınız. Soğuma esnasında hava deliğini açınız. |

|  |
| --- |
| Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra örneklerinizi çıkartıp cihazı kapatınız ve fişini çekiniz. |