|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-221 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Radwag WTB 200253.3.4/15/16075 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Hassas Terazi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** **Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler**

-Direkt güneş ışığından, açık pencere ve fanlardan uzak tutun.

-Cihazı temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda bulundurun.

-Cihazın elektrik bağlantılarını kontrol edin.

-Cihazın dengede olduğunu kontrol edin.

**2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler**

-On/off düğmesine basılarak cihaz açılır.

-Tartım kabı terazinin üzerine konur ve darası alınır.

-Tartılacak madde tartım kabına konur.