|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****EVAOPERATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-176 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Buchi marka; B-491 su banyosu, R-210 rotavapor, V-700 vakum pompası ve V-855 vakum kontrol paneline sahip |
| Kullanım Amacı | Ekstraksiyondan sonra çözücüyü uçurmak amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Temine ŞABUDAK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | tsabudak@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Su banyosu, Rotavapor, Vakum Pompası ve Vakum Kontrol Paneli “POWER” tuşlarına basılarak çalıştırılır.
2. Su banyosunun panelinden su sıcaklığı ayarlanır.
3. Çözücüsü uçurulmak istenen cam balon yuvaya takılır.
4. Kontrol koluyla yuva su banyosuna daldırılır.
5. Vakum kontrol panelinde “START” tuşuna basılarak vakum pompası çalıştırılır.
6. İşlemler bitince “POWER” tuşlarına basılarak Su banyosu, Rotavapor, Vakum Pompası ve Vakum Kontrol Paneli kapatılır.