|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **DIJITAL TERAZI**  **CİHAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-238 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Dijital Terazi**  **Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Dijital Terazi**

1. Cihazın üzeri ve etrafının temizliği yapılır.
2. Balans hava kabarcığı merkeze konumlandırılır.
3. Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
4. Cihaz “0” konumuna gelince öncelikle içine madde konulacak kabın darası alınır.
5. Tartım göstergesi “0”lanır.
6. Maddenin tartımı bundan sonra yapılır.
7. Kullanım sonrası açma/kapama düğmesi ile kapatılır