|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU**  **ACS 611 KLİMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-035 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | BOSCH / ACS 611 / …  253.2.3/20/6 |
| Kullanım Amacı | R134a soğutucu akışkan bazlı klima sistemlerinin bakımı |
| Sorumlusu | Öğr.Gör.Dr. Oğuzhan EROL |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | oerol@nku.edu.tr  0 539 336 50 03 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Elektrik kablosunu ana kablo beslemesine takın.

2. Elektrik anahtarını açın

3. Ana menüde, "Araç A/C servis" öğesini seçin ve “~” düğmesine basın.

4. Burada "Otomatik Mod" öğesini seçin ve “ ~” düğmesine basın.

5. Burada "Araç Seç" öğesini seçin ve “~” düğmesine basın.

6. Veri tabanına girmek için 4 simgesine basın. ACS veri tabanındaki araba üreticilerinin listesi görüntülenir.

7 Araç modellerini listelemek için “♦” ya da “ j” tuşlarına basın. “belli bir araç modeli ve üretim yılını seçmek için”

8. E düğmesine basın.

9. Araç A/C sistemindeki bağlantı türünü kontrol edin.

10. Araç A/C sistemi üzerindeki servis bağlantısına uygun eşleşmeyi bağlayın.

11. Servis otomatik modda başlar. Her aşama otoma tik olarak yürütülür. Servisin tamamlanmasından sonra "Hortum Tahliyesi" ekranı görüntülenir. Servis otomatik modda başlar. Her aşama otomatik olarak yürütülür. Servisin tamamlanmasından sonra "Hortum Tahliyesi" ekranı görüntülenir.

12. Manometrede gösterilen basınca dikkat ediniz.

13. Soğutmayı kontrol etmek için, “A/C ünitesini” açınız. 4 simgesine basın.

14. Soğutucu akışkanın tahliyesi için, 4 simgesine basın. Soğutucu akışkanın tahliyesinden sonra özet ekranı görüntülenir.

15. Servisin özet raporunu yazdırmak için “4”tuşuna basın.

16. Ana menüye dönmek için “.~” tuşuna basın.

17. Seçilen araca ait servis parametreleri ekranda “Araç A/C sistemi servisi tamamlanmıştır.” görüntülenir.