|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU SU BANYOSU CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-023 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | WiseBath WSB-30 SU BANYOSU  253.3.6/13/41240 |
| Kullanım Amacı | Çözelti eritme ve örnekleri sabit sıcaklıkta bekletme |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [sbgok@nku.edu.tr](mailto:sbgok@nku.edu.tr); [syikmis@nku.edu.tr](mailto:syikmis@nku.edu.tr)  05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

* Cihazın fişini prize takınız.
* Haznede yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol ediniz ve numuneyi uygun şekilde yerleştiriniz, cihazda yalnızca saf su kullanınız.
* Ön paneldeki “power” tuşunu açık konuma getiriniz.
* Ön paneldeki “main” “sub” ve “joistik” tuşları yardımı ile sıcaklık, zaman ve çalkalama hızını ayarlayınız ve döner tuşa bir defa basarak, işlemi başlatınız.
* Cihaz ile işiniz bittikten sonra “power” tuşunu kapatınız ve cihazın fişini prizden çekiniz.
* Numunelerinizi hazneden alınız.
* Belirli periyotlar ile hazne içindeki saf suyu yenisi ile değiştiriniz.