|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU****ÇİFT HAZNELİ KÜÇÜK BOY DERİ DENEME DOLABI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-050 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Mercan-255.1.5/13/25704 |
| Kullanım Amacı | Deri üretim aşamalarına yönelik deneme çalışmaları yapmak. |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Ertan EROL. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 05363165440eerol@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1-Deri deneme dolaplarına çalışmaya başlamadan önce enerji panolarının kapaklarının kapalı ve kitli olduğunu kontrol ediniz.

2-Deri deneme dolaplarında çalışmaya başlamadan önce topraklamasının yapıldığını, sağlam olduğu ve elektrik kaçağının olmadığına emin olunuz.

3-Deri deneme dolabını yalnız bazınıza kullanmayınız.

4-Deri deneme dolabını çalıştırmak için panonun yan tarafında bulunan güç kaynağı şalterine çevirerek (I) pozisyonuna getirip dolabın çalıştırılmasını sağlayınız.

5-Devir kontrol düğmesinden istenilen d/d ( devir/ dakika) deneme dolabı hızını ayarlayınız.

6- Dolabın acil durumlar için durdurulmasını sağlayan kumanda panosunun ortasındaki kırmızı renkteki butonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

7-Deneme dolabının ısınmasını sağlayan su seviyesi göstergesinin yeterli suya sahip olduğunu kontrol edin.

8-Dolap ısısını kontrol eden dijital göstergenin set düğmesine basarak (↑↓) istenilen sıcaklık değerini dijital göstergeden ayarlayınız ve set düğmesine basarak işlemi başlatınız.