|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****SU DİSTİLASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-227 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NUVE ND12 253.3.6/17/468 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Su distilasyon cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Cihazın fişi prize takılır.

**2.** Açma kapama düğmesinden cihaz çalıştırılır.

**3.** Cihazın su haznesinde suyun olup olmadığı kontrol edilir. Su çeşmesi açılır ve belirli bir süre beklenir.

4. Cihaz üzerindeki “Yüksek su seviyesi”, “yetersiz su”, “distilasyon’, “ısıtıcı arızası”, “yarım dolu tank”, “tam dolu tank” olarak bulunan uyarı ledlerinden cihazın durumu kontrol edilir

**5.** Çalışmaya hazır olup olmadığı ekrandaki “tam dolu tank” ibaresi ile anlaşılır.

**6.** Distile su saklama bidonuna su dolduktan sonra cihaz kapatılıp distile su alınır.