|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **KAPLAMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-117 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Ataç |
| Kullanım Amacı | Tekstil malzemelerinin kaplama işlemlerine kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazın kullanımı için eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
4. Destek silindirlerini takınız.
5. İğneli çerçeveye kumaşı gergin olarak takın ve cihaza yerleştiriniz.
6. Rakle yi istenilen açıda kumaş üzerine takınız.
7. Metal kalınlık ayar anahtarı vekalıplarını kullanarak, rakle ile kumaş arasındaki kaplama kalınlığını ayar kolları yardımıyla sabitleyiniz.
8. Gazeyi sıfır noktasına getiriniz.
9. Kaplama malzemesini rakle önüne paralel şekilde dökünüz.
10. Rakleyi öne doğru tek seferde çekerek kaplama işlemini gerçekleştiriniz.
11. Rakleti cihazdan sökerek çerçeveyi cihazdan çıkarın, ardından kurutma cihazına takınız.