|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **DİK TİP OTOKLAV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-297 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | NÜVE OT 40 L / 90 L |
| Kullanım Amacı | BUHARLI STERİLİZASYON SAĞLAMAK |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın yan tarafındaki açma/kapama anahtarı ile cihaza güç veriniz.
2. Kumanda ve gösterge paneli çalışır duruma gelir.
3. 5 sn sonra ekranda Nüve amblemi daha sonra tarih-saat görünür.
4. Cihazın kapak kilidini yukarı tarafa doğru iterek açınız.
5. Cihazın içerisinde olabilecek yabancı maddeleri boşaltınız.
6. Eksoz tankındaki su miktarının minimum seviyesinde olduğunu kontrol ediniz.
7. Cihazın içerisine uygun numuneleri dikkatli bir biçimde yerleştiriniz.
8. Cihazın kapağını kapatınız.
9. Çalışmak istediğiniz programın seçimini yapınız.
10. Program bitince alarm sesi duyulur. İşlem tamamlandı uyarısını ekranda görünür.
11. Manometrenin “0” ı gösterdiğinden emin olunuz.
12. Cihazın kapak kilidini yukarı doğru iterek kapağı açınız.
13. Yan taraftaki açma/kapama anahtarı ile cihazı kapatınız.
14. Cihazın fişini prizden çıkarınız.