|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **OKSİJEN ÖLÇER KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-141 |
| Hazırlama Tarihi: | 11.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | WTW/ OXİ 315i/SET |
| Kullanım Amacı | Çözeltilerin pH ölçümlerinde kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın ölçüm yapılacak uç kısmını cihazın ana kısmına takınız.
2. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
3. AR düğmesine basın ve cihazın ucundaki aparatı ölçüm yapılacak çözeltiye daldırınız.
4. Run-Enter düğmesine basınız.
5. Ekrandaki değer sabitlenene kadar bekleyiniz.
6. Sabitlendiğinde 25 oC’deki değer ölçülen oksijen değeridir.
7. İşlem sonunda cihazın ucundaki aparatı saf su ile temizleyiniz.
8. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız.
9. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.

10.Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.