|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **ÇEKER OCAK CİHAZI (Hedlab) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-209 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hedlab / 253.3.2/12/14968 |
| Kullanım Amacı | Çalışma sırasında açığa çıkan ve rahatsız edici derecede yoğun olan kokuların, ısıların ve/veya solunması tehlike yaratabilecek asit gibi benzeri bileşenlerin tahliye edilmesini sağlama amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Evren CABİ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ecabi@nku.edu.tr / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |
| --- |
| Cihazın sol tarafında en altta yan yana bulunan üç adet siyah renkli düğmeyi “O” konumundan “l” konumuna alarak cihaza elektrik gelmesini sağlayınız |

|  |
| --- |
| Sol tarafta en üstte bulunan beyaz renkli dönen düğmeyi kullanarak fan hızını ayarlayınız. Bu düğmenin hemen altında yer alan düğmeyi kullanarak cihazın içerisindeki lambayı yakınız veya söndürünüz |

|  |
| --- |
| Üç adet açma/kapama düğmesinin üzerinde yer alan iki adet elektrik prizini, çeker ocak içerisine koyulan diğer cihazlara elektrik sağlamak için kullanınız. Her hangi bir acil durumda kırmızı renkli butona basarak cihaza gelen elektriği kesiniz |

|  |
| --- |
| Cihaz kapatılmak istendiğinde üç adet siyah renkli düğmeyi “l” konumundan “O” konumuna alarak cihazı kapatınız |