|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****İPLİK SARMA VE AKTARMA MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-101 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Passap Electronic |
| Kullanım Amacı | İpliklerin istenen özelliklerde bobine sarılması ve aktarılması işlemlerinde kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazın kullanımı için eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
4. Cihazın fişini takınız.
5. Cihazın şalterini açınız.
6. Sarım yapmak istediğiniz bobinleri yerleştiriniz.
7. Gerilimi ayarlayınız.
8. Sarım yapmak istediğiniz kafanın açma kapama düğmesine basarak çalıştırınız.
9. Cihazı kapatınız.
10. Cihaz şalterini kapatınız.
11. Cihazın fişini prizden çekiniz.