|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **SU BANYOSU**  **CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-248 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Su Banyosu** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Su Banyosu**

1. Cihazın tankı “Max” çizgisine kadar destile su veya çalışma sıvısı ile doldurulur.
2. Açma-kapama anahtarı ile cihaza güç verilir. Bu durumda led lamba yanar.
3. Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma geldiği görülür.
4. Sıcaklık ve zaman değerleri panel üzerinden programlanır.
5. “START” butonu ile program başlatılır.
6. Program sonlandığında cihaz “STOP” konumuna getirilir.
7. Cihazın genel temizliği güç kablosu çıkartılarak ıslak bir bez veya sıvı deterjan ile yapılır. Tanktaki sıvı seviyesi kontrol edilir ve optimum seviyede olması sağlanır.