|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **ULTRASONİK TEST CİHAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-249 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Ultrasonik Test Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Ultrasonik Test Cihazı**

1. Fişi tak.
2. Cihazı çalıştır.
3. İletici ve alıcıyı kablolara bağla.
4. İleti ve alıcı yüzeyine bağlayıcı sıvı (vazelin vb.) sür.
5. Kalibrasyon çubuğunu kullanarak kalibrasyon işlemini gerçekleştir.
6. İletici ve alıcı arasına numuneyi yerleştirdikten sonra dikey kuvvet uygula.
7. Ekrandaki değeri kaydet.
8. Cihazı kapat.
9. Fişi çek.