|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****MİKRO SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-389 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Mikro satrifüj /FUGE M12P / 253.3.6./17/7665 |
| Kullanım Amacı | Numunelerin homejen olarak karışması işlemlerinde kullanılacaktır. |
| Sorumlusu  | Prof.Dr. Murat ATEŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mates@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Santrifüj bilgisayara bağlandığında, santrifüjün düğmeleri etkisiz hale gelecektir. Bu işlemden sonra santrifüj software ile santrifüjü çalıştırabilirsiniz. Sadece “Stop/Open” tuşu sürdürülen işlemi durdurmak için kullanılabilir.

Software aracılığıyla sağlanan uzaktan işletim 4 satır ile 99 program arasından sizi program seçmeniz ve yapılandırmanız için etkin kılar. Bunun anlamı, değişik uygulama ve ihtiyaçlar için 4 farklı santrifüj dizileri ile programları ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki örnekleme nasıl program ayarlayabileceğinizi göstermektedir: 1. 1.Satır: 2 dakika 7 saniye boyunca santrifüjü 15000 RPM de çalıştır. 2. 2.Satır: İşlemden sonra, 30 saniye santrifüjü durdur. 3. 3.Satır: İşlemden sonra, 3 dakika 22 saniye boyunca santrifüjü 7500 RPM de çalıştır. 4. 4.Satır: İşlemden sonra, 4 dakika 15 saniye boyunca santrifüjü durdur.

.