|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ****AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI****UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ****STERİLİZASYON ÜNİTESİ OTOKLAV BAKIM FORMU** | Doküman No: | EYS-FRM-307 |
| Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |
| --- |
| **YAPILACAK KONTROLLER** |
| **1** | Cihazın iç ve dış fiziki temizliği yapılacak. |
| **2** | Otoklav kapak contasını sızdırmazlığı kontrol edilmesi |
| **3** | Otoklav emniyet ventillerinin kaçak kontrolü yapılması |
| **4** | Otoklav cihazının elektriksel bağlantıları kontaktör ve sigortaların kontrol edilmesi |
| **5** | Otoklav acil durum butonunun çalışmasının kontrol edilmesi |
| **6** | Otoklav su depolarının şamandıraları ve su sağlayıcı hidroforların çalışması kontrol edilmesi |
| **7** | Cihaza gelen su ve hava basıncı kontrol edilmesi |
| **8** | Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek. |
| **TARİH** | **CİHAZIN DURUMU** | **KONTROL EDEN** | **İMZA** |
| **CİHAZ 1** | **CİHAZ 2** | **CİHAZ 3** |
| 01 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 02 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 03 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 04 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 05 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 06 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 07 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 08 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 09 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 10 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 11 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 12 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 13 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 14 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 15 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 16 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 17 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 18 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 19 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 20 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 21 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 22 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 23 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 24 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 25 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 26 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 27 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 28 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 29 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 30 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 31 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |

Not: Cihaz; Çalışır ise (Çalışır), Arızalı ise (Arızalı), Bakımda ise (Bakımda), yazılır.