|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ** **EĞİLME ÇEKME-BASMA CİHAZI KULLANMA TALIMATI**  | Doküman No: |  EYS-TL-239 |
| Hazırlama Tarihi: |  13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: |  -- |
| Revizyon No: |  0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: |  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Eğilmede Çekme-Basma Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu  | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346yeavsar@nku.edu.tr |

 **CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

 **Eğilmede Çekme-Basma Cihazı**

1. Fişi tak.
2. Bilgisayarı çalıştır.
3. Eğilmede çekme-basma cihazını çalıştır.
4. Deney programını aç.
5. Kullanıcı giriş yap.
6. Test türünü belirle (eğilmede çekme veya basma)
7. Yeni deney ekle.
8. Deney hızını belirle. (1 mm/dk veya 5 mm/dk)
9. Deneyi başlat.
10. Basma deneyi yapılıyorsa deneyi sonlandır (Eğilmede çekme deneyi otomatik sonlanır.).
11. Deney sonucunu kaydet.
12. Bilgisayarı kapat.
13. Eğilmede çekme-basma cihazını kapat.
14. Fişi çek.