|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ** **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSİĞİ****BUZDOLABI (Hotpoint Ariston) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-286 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hotpoint Ariston |
| Kullanım Amacı | Numune saklama, koruma |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini bir elektrik prizine takınız ve yeşil BESLEME lambasının yanmasını sağlayınız. Cihazı çalıştırmadan önce montaj hakkında verilen talimatlar uygulanmalıdır.
2. SOĞUTUCU KONTROL ayar düğmesini orta bir dereceye ayarlanmalıdır.
3. Birkaç saat geçtikten sonra buzdolabınıza ürünler(atık su, temiz su, numuneler) yerleştirilmelidir.
4. Cihaz elektrik şebekesine bağlamadan önce tüm bölmeleri ve aksesuarları bikarbonat kullanarak ılık su ile yıkanmalıdır.
5. Cihaz ısıtıcı, ocak, kalorifer petekleri gibi yapılara uzak montaj edilmelidir.