|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU TERMAL ETÜV****CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-054 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | ATAÇ – EV-250 / 253.3.6/13/41222 - 253.3.6/13/41223 |
| Kullanım Amacı | Kurutma |
| Sorumlusu  | Öğr.Gör. Malik Alkış, Öğr.Gör. Gamze BOZCAN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | malkis@nku.ed.tr 0282-250-35-34gbozcan@nku.edu.tr 0282-250-35-18 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1-Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2-Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

3-Cihazın kapağını açınız.

4-Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

5-Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

6-“Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.

7-“Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter butonuna basınız.

8-“Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

9- İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tamolarak durmadan asla kapağı açmayınız.

10-Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.