|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **DİSTİLE SU CİHAZI (GFL/ 2102**) **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-216 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | GFL/ 2102 / - |
| Kullanım Amacı | Solusyonların hazırlanmasında kullanılacak distile suyun hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr / |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır

Cihazın bağlı olduğu su vanasının açık olduğundan emin olunuz.

İstenilen miktarda su elde edilince cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır

Cihazın bağlı olduğu su vanasının kapatılır

Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve santrifüj kapağı kapatılır.