|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**  **BUZDOLABI (Samsung)**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-370 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | SAMSUNG / RT43K6000WW |
| Kullanım Amacı | Sıvı veya katı malzemelerin soğuk tutularak uzun zaman muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Dr. Öğr. Üyesi Muazzez GÜRGAN ESER |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mgurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

İlk defa çalıştırma durumunda buzdolabının fişini takınız aksi takdirde buzdolabının fişini taşınma durumları haricinde asla çıkarmayınız. Eğer var ise gücün kesilmemesi için fişi UPS destekli prize takınız.

Buzdolabının ana bölmesi içerisinde yer alan butonu çevirerek soğutma seviyesini istediğiniz kademeye getirerek ayarlayınız.

Buzdolabının üst bölmesinde -15 oC, ana bölmede 4 oC’de muhafaza etmek istediğiniz malzemeleri yerleştiriniz.

Buzdolabı bölmeleri içerisinden kullanım amacıyla malzemelerinizi aldıktan sonra buzdolabı bölmelerinin kapaklarını açık bırakmayınız!

Buzdolabı içerisinde sıvı malzemeler saklıyorsanız sıvı ve katı yoğunluk farkına dikkat edecek şekilde kaplarınızı doldurunuz. Malzemeleri muhafaza edeceğiniz kapları, kap içerisine yerleştirdiğiniz malzemeye göre seçiniz.