|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-012 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Etüv ATC 253.3.6/13/41221 |
| Kullanım Amacı | Kurutma |
| Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | sbgok@nku.edu.tr; syikmis@nku.edu.tr05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
3. Cihazın kapağını açınız.
4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
6. “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
7. “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter butonuna basınız.
8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
9. İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.
10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.