|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ****CMOS KAMERA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-154 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hamamatsu Orca Flash 4.0 CMOS Kamera253.3.6/16/2226 |
| Kullanım Amacı | Görüntü Kaydetme |
| Sorumlusu  | Özlem KOCAHAN YILMAZ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | okocahan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

|  |  |
| --- | --- |
| metin, iç mekan içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu | iç mekan içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu |

C-port Ekran bağlantı yeri Güç kablosu Açma-kapatma düğmesi

* Kamerayı kullanmadan 48 saat önce ölçüm yapılacak alanda toz temizliği yapınız.
* Kamera bilgisayara bağlanarak kullanılmalıdır.
* Görüntü ayarları için lütfen Hokawo programını kullanınız.
* Kamerayı kullandıktan sonra lütfen elektrikten çekiniz ve cihazın içine toz girmemesi için üstünü örtüsü ile kapatınız.
* Toz ve nem yoğun olduğu durumda ölçüm yapmayınız.