|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****ORBİTAL ÇALKALAYICI****CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-251 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | DLab/ SK-O180-S / - |
| Kullanım Amacı | Solüsyon ve örneklerin belirli hız ve sürelerde çalkalanması amacıyla kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | dysirin@nku.edu.tr /  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır

Örnek tablaya yerleştirilir,

Ön panelden istenilen hız ve süre ayarlanır

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.

Örneklerin bulunduğu tüplere uygun olan rotora tüpler yerleştirilir ve santrifüj kapağı kapatılır.