|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****ISIL İŞLEM FIRINI 1 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-345 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Magmatherm/MT-1200-5 B2 |
| Kullanım Amacı | Test numunesine belli sıcaklık ve sürede ısıl işlem yapmak |
| Sorumlusu  | Arş. Gör. Alper KARAKOCA |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | akarakoca@nku.edu.tr0282 250 2390 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Makinenin monofaze prize takıldığından emin olunur,
2. Cihaz start düğmesinden açılır,
3. Isıl işlem yapılacak numune fırın kapağı açılarak fırının içine yerleştirilir ve kapak kapatılır,
4. Fırının zemininde koruyucu seramik olmasına dikkat edilir,
5. Cihazın menüsünden istenilen sıcaklık ve süre ayarlanır,
6. Isıt düğmesine basılarak ayarlanan program (ısıtma programı 1&2) seçilir,
7. Isıl işlem bitiminde cihaz öterek uyarı vermektedir,
8. İşlem bitiminde numune fırından çıkarılır ve fırın düğmesine basılarak kapatılıp fişten çekilir.