|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **ÇOKLU KARIŞTIRICI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-271 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Jeiotech Multi Channel Stirrer MS-52M (2012) |
| Kullanım Amacı | EŞ ZAMANLI BAĞIMSIZ KARIŞTIRMA |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı fişini prize takınız.
2. Numunelerinizde tam karışımı sağlamak için manyetik balık atınız.
3. Numunelerinizi cihazın üzerine yerleştiriniz.
4. Sıcaklık ve hız düğmeleri ile istediğiniz hızı ve sıcaklığı ayarlayınız.
5. Çalışma bitince cihazı kapatınız ve fişini prizden çıkarınız.