|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ**  **ELEK SALLAMA CIHAZI KULLANMA TALIMATI** | Doküman No: | EYS-TL-240 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | **Elek Sallama Cihazı** |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu | Araş. Gör. Yunus Emre AVŞAR |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | 0282 2502346  yeavsar@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**Elek Sallama Cihazı**

1. Güç kablosu prize takılır.
2. Elekler cihazın üzerine yerleştirilir.
3. Ön ve arka köşelerden sabitlenir.
4. Koyulan elek sayısına göre elek yüksekliği ayarlanır.
5. Eleme hız ayarı yapıldıktan sonra başlat düğmesine basılır.

Eleme tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır ve güç kablosu prizden çıkarılır