|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****ABRASİV AŞINMA CİHAZI 1 KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-326 |
| Hazırlama Tarihi: | 14.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  |
| Kullanım Amacı | Malzemelerde abrasif aşınma testlerinin gerçekleştirilmesi |
| Sorumlusu  | Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Savaş Dalmış |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | idalmis@nku.edu.tr / 0282 250 23 45 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.
2. Kol üzerindeki karşı ağırlık ayarlanır.
3. Numune mengeneye yerleştirilir.
4. Numunenin bulunduğu kol üzerine gerekli ağırlıklar asılır.
5. Şalter “1”konumuna getirilerek çalıştırılır.
6. 1 dakika süre sonunda motor durur ve şalter “0” konumuna getirilir.