|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI**  | Doküman No: |  EYS-TL-004 |
| Hazırlama Tarihi: |  12.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: |  -- |
| Revizyon No: |  0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: |  1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  Santrifüj Cihazı - 253.3.6/12/15040 |
| Kullanım Amacı | Eğitim-Öğretim |
| Sorumlusu  | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Personel ve Öğrencileri  |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Öğr. Gör. Ramadan Bilgin AKALIN rbakalin@nku.edu.tr  |

 **CİHAZ KULLANIM TALİMATI**

**1.** Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

**2.** Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarından açınız.

**3.** Cihazın kapağını açınız.

**4.** Eş tüpleri santrifüj karoselinde tam karşılıklı ve dengeli olarak yerleştiriniz.

**5.** Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

**6.** Değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen devir/dk ayarlayınız.

**7.** Değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız.

**8.** “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

**9.** İşlem tamamlandığında “speed” ve “time” ekranları arasında bulunan ekran duracaktır, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.

**10.** Kapağı açıp, tüpleri sarsmadan alınız.