|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****AZOT CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-261 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | EFLAB |
| Kullanım Amacı | AZOT (TKN; AMONYAK) VE FOSFOR TAYİNİ |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın duvarda bulunan elektrik düğmesini açınız.
2. Cihazın sağ tarafında bulunan On/Off düğmesini On konumuna getiriniz.
3. Cihaz arkasında bulunan musluğu açınız.
4. Resistansları ısınması için 0/1 düğmesini 1 konumuna getiriniz.
5. Sıcaklık derecesini ayarlamak için 0-9 aralığında düğmeyi çeviriniz.
6. Balonunuzu gaz kaçısı yapmayacak şekilde cihaza yerleştiriniz.
7. Deney bittikten sonra cihaz arkasında bulunan musluğu kapatınız.
8. Resistansları kapamak için 0/1 düğmesini 0 konumuna getiriniz.
9. Cihazın sağ tarafında bulunan On/Off düğmesini On konumuna getiriniz.
10. Duvarda bulunan elektrik düğmesini kapatınız.