|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ****HASSAS TERAZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-200 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | OHAUS / Pioneer PA214C / 253.3.4.1.8/10/338 |
| Kullanım Amacı | Toz Kimyasalların Hassas Tartımları |
| Sorumlusu  | Dr. Öğretim Üyesi |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | mmurgan@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

Cihazın fişini takınız.

“ON/OFF” düğmesine basarak cihazı açınız.

Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.

“T” (Tare) tuşuna basarak kabın darasını alınız.

Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.

İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.

“ON/OFF” düğmesine basarak cihazı kapatınız.

Cihazın fişini çekiniz.

Terazinin içini temizleyiniz.