|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ****VAKUMLU ETÜV CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-365 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Nüve EV 018 |
| Kullanım Amacı | Kurutma amaçlı kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. Soner ÇELEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) |  scelen@nku.edu.tr(0282) 250-2366 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Eldiven giyiniz.
2. Power tuşuna basınız.
3. Sıcaklık ve zaman ayarlarını yön tuşları ile yapınız.
4. Tekrar açma/kapatma düğmesine basarak cihaz çalıştırılır konuma getirilir.
5. Vakum için; üstteki vananın konumunu Close yapınız.
6. Alttaki vananın ise konumunu Open yapınız.
7. Cihaz altındaki vakum pompasını çalıştırınız. Vakum 0,08’e getirildiğinde vakumu kapatınız. Cihaz vakum altında çalışmaktadır.
8. Vakumu boşaltmak için; alttaki vananın konumunu Close, üstteki vananın konumunu Open haline getiriniz. Hava çıkışı olacaktır.
9. İşiniz bitiğinde yandaki açma/kapatma düğmesine basarak cihazı kapatınız.