|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ**  **ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ**  **KARIŞTIRICI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-289 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | İKA MAG RM |
| Kullanım Amacı | Karıştırma |
| Sorumlusu | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişi takılır

2. Açma/kapama düğmesine basılarak açılır.

3. Cihazın çalışma hızı ayarlanır.

4. Çalışma bittikten sonra hız düğmesi 0 konumuna getirilir.

5. Cihaz Açma/kapama düğmesine basılarak kapatılır.

6. Fişten çıkarılır.