|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **HİDROLİK/PNÖMATİK EĞİTİM CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-093 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Hidrolik/ Pnömatik Deney Düzeneği |
| Kullanım Amacı | Eğitim |
| Sorumlusu | Dr.Öğr.Üyesi Aytaç Moralar |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [amoralar@nku.edu.tr](mailto:amoralar@nku.edu.tr)  (0282) 250-2370 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Yetkilinin İzni Olmadan Makineyi Çalıştırmayınız.
2. Makine Çevresini İyice Kontrol Ediniz.
3. Makineyi Çalıştırmadan Önce Kompresörü ve Hidrolik Güç Kaynağını Kontrol Ediniz.
4. Makine Çevresini Kontrol Ettikten Sonra Şalteri Açıp Çalıştırınız.
5. Makinenin Dönen Kısımlarını Elinizle Durdurmaya Çalışmayınız.
6. Devre Elemanlarının Bağlantısı Sırasında Güç Kaynağını Mutlaka Kapatınız.
7. Akışkan Taşıyıcı Hortum/Boruların Boşta Olmamasına Dikkat Ediniz.
8. Çalışan Makineyi Durdurmadan Ayarlama, Tamir Etme Ve Temizlik İşini Yapmayınız.