|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARIŞTIRICI CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-016 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | VORTEX MIXER- VORTEX KARIŞTIRICI-VM-10  253.3.6/13/41231 |
| Kullanım Amacı | Karıştırma |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [sbgok@nku.edu.tr](mailto:sbgok@nku.edu.tr); [syikmis@nku.edu.tr](mailto:syikmis@nku.edu.tr)  05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1-Cihazı elektrik prizine bağlayın.

2-Cihazı açın ve işlemi başlatın.

3-Sürekli çalışma: Sürekli karıştırma için anahtarı **“AÇIK”** olarak ayarlayın.

4-İpucu çalışma modu: Karıştırmak için karıştırma ünitesine basın.

5-Karıştırma yoğunluğu: Karıştırma yoğunluğunu ayarlamak için hız düğmesini çevirin