|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ****LABORATUVAR TİPİ DÜZ ÖRME MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-110 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Tavukoğlu Makine |
| Kullanım Amacı | Numune tipi örme kumaş üretmek için kullanılır |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.trArş. Gör. Hayal OKTAY- hdalkilic@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazın kullanımı için eğitim almadan kullanmayınız.
3. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
4. Yapılacak örme için gerekli iplikleri kılavuzlardan geçirerek yataklara besleyiniz.
5. İplik tansiyonunu ayarlayın ve bağlayınız.
6. İplik taşıma tuşlarına basınız.
7. N tuşunu kullanarak iplik sıklığını ayarlayınız.
8. Örme işlemine başlamadan sayacı sıfırlayınız.
9. Yapacağınız örgü tipini X tuşu ile programlayınız.
10. Ön ve arka yatak ayarlarını ve iğnelerini yapınız.
11. Çalışmaya başlamadan önce yayın kontrolünü yapınız.
12. Örme genişliğini ayarlayınız.
13. Çalışma bittikten sonra fişi prizden çekerek elektriği kesip cihazı kapatınız.