|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ****UV LAMBASI CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-173 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Wilber marka CN-6 UV modeli |
| Kullanım Amacı | İnce tabaka kromatografi plağındaki spotlar görebilmek amacıyla kullanımaktadır. |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Temine ŞABUDAK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | tsabudak@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. İnce tabaka plağı bölmeye yerleştirilir.
2. Lambanın üzerinde bulunan düğmeye basılarak istenen nm dalga boyundaki ışık seçilerek lamba çalıştırılır.
3. Spotlar görüldükten sonra tekrar düğmeye basılarak lamba kapatılır.