|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAF SU CİHAZI**  **KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-021 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | TERMAL MARKA SAF SU CİHAZI  253.3.6/13/41299 |
| Kullanım Amacı | Saf su eldesi |
| Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Sıla BARUT GÖK, Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [sbgok@nku.edu.tr](mailto:sbgok@nku.edu.tr); [syikmis@nku.edu.tr](mailto:syikmis@nku.edu.tr)  05065844540; 05079481952 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihaz şebeke suyuna bağlı olduğundan, şebeke suyuna bağlı olan musluğu açınız.
3. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
4. Cihazın dolu olup olmadığını kontrol ederek, kendi musluğunu açarak suyu alabilirsiniz.
5. İşleminizi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğunu kapatınız.
6. Açma/kapama düğmesinden kapatınız.
7. Şebeke suyuna bağlı musluğu kapatınız.