|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU****SÜTUNLU LİFT****KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-044 |
| Hazırlama Tarihi: | 01.12.2021 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Bilsa / … / …253.2.4/13/41002 |
| Kullanım Amacı | Tamir ve bakımı yapılacak araçların dikey olarak yukarı kaldırılması |
| Sorumlusu  | Öğr.Gör. Samet NALBANT |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | snalbant@nku.edu.tr0 535 958 29 10 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Emniyet kilitlerini el ile kaldırmayınız. Limit swicini kontrol ediniz.

**2.** Kaldırma - indirme esnasında platformları ve vasıtaları dikkatlice izleyiniz.

**3.** Kaldırma – indirme esnasında liftin altında ve kaldırılan vasıtanın içinde kimse bulundurulmamalıdır.

**4.** Takım ve el aletleri v.s. liftin inişini engelleyeceğinden platformun altında bulundurulmamalıdır.

**5.** Liftte bir problem çıktığında ANA ŞALTER’i kapatınız. Liftin kontrolü ve tekrar devreye alınması yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

**6.** Tamir ve bakımdan önce, Liftin ana güç kaynağı ile bağlantısını kesiniz. Tekrar devreye alınması yalnızca yetkili elemanlar tarafından yapılmalıdır.