|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ** **ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ****ETÜV CİHAZI (KH55A) KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-279 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Etüv, KH55A |
| Kullanım Amacı | Isıtma-kurutma işlemleri |
| Sorumlusu  | Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Bölüm Başkanı) |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | lhtecer@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişi takılır.

2. Cihazın güç düğmesine basılır, cihaz açılır.

3. Ekranda istenen sıcaklık değeri yukarı-aşağı tuşlarıyla ayarlanır.

4. Zaman ayarlama modundan yukarı-aşağı tuşlarıyla zaman ayarı yapılır.

4. Kurutulmak veya ısıtılmak istenen numuneler cihaz içine yerleştirilir.

5. Çalışma bittikten sonra düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

6. Cihaz soğuduktan sonra içi temizlenir.