|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **KUM BANYOSU KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-139 |
| Hazırlama Tarihi: | 11.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Termal |
| Kullanım Amacı | Isıtma işlemlerinde kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Açma/kapama düğmesini ‘0’ konumundan ‘I’ konumuna getiriniz.
3. Isıtma yapmak için ısıtıcı ayar düğmesini istenilen kademeye getiriniz.
4. Çalışmanız bittiğinde ısıtıcı ayar düğmelesini en düşük kademede bırakınız.
5. Açma/kapama düğmelerini ‘I’ konumundan ‘0’ konumuna getiriniz.
6. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
7. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
8. Numune kabını plakanın tam ortasına yerleştiriniz.
9. Zarar verici, leke bırakıcı vb. numuneler ile çalışırken plakanın üzerini sıcaklığa dayanıklı bir malzeme (alüminyum folyo vb.) ile kaplayınız.

10.Cihazı ve etrafını uygun çözücüler kullanarak temiz bir biçimde bırakınız.