|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ IŞIK KABİNİ KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-086 |
| Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
| Revizyon Tarihi: | 18.04.2022 |
| Revizyon No: | 1 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Ataç- 253.3.5/13/13816 |
| Kullanım Amacı | Çeşitli ışıklar altında numunelerin görsel değerlendirmesi |
| Sorumlusu  | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ ayildiz@nku.edu.tr / Arş. Gör. Hayal OKTAY hdalkilic@nku.edu.tr  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Fişi prize takınız.

2. Deney numuneleri cihaz içindeki kabine düzgün bir şekilde yerleştiriniz.

3. Cihaz ‘START ‘butonuna basılarak ışık kaynağının yanmasını sağlayınız.

4. Çalışılmak istenen ışık kaynağını şeçiniz.

5. Işık kaynağını kapatınız.

6. Fişi prizden çekiniz.