|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ POTANSİYOMETRE****CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-234 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Dropsens 400 mikrostaat bipotansiyostat |
| Kullanım Amacı | Elektrokimyasal çalışmalar |
| Sorumlusu  | Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | fozturk@nku.edu.tr  |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Elektrokimyasal ölçüm alınmak istenen numune hücre standına yerleştirilir.
2. Daha sonra uygulanacak teknik seçilerek belirlenen parametreler sisteme girilir.
3. Run tuşuna basılarak ölçüm alınır.