|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ****ULTRASONİK YIKAMA BANYOSU CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No:  | EYS-TL-230 |
| Hazırlama Tarihi: | 13.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Bandelin Sonorex253.3.6/13/75424 |
| Kullanım Amacı | Bu talimat Üniversitemizin Biyomedikal Mühendisliği Biyomalzeme Laboratuvarında bulunan Ultrasonik Yıkama Banyosu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. |
| Sorumlusu  | Bu talimatın uygulanmasında ÇMF Biyomedikal Mühendisliği çalışanları ve öğrencileri sorumludur. |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | ngulsahgulenc@nku.edu.tr,oaltinok@nku.edu.tr |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

**1.** Saf destile su ile banyo belli bir seviyeye kadar doldurulur.

**2.** Güç düğmesi açılır

**2.** Sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir

**3.** Malzeme su banyosuna yerleştirilip kalma süresi ayarlanır**.**

**4.** İşlem bitincecihaz kapatılır.

**5.** Malzeme su banyosundan çıkarılır.

**6.** Ultrasonik su banyosunun içerisindeki su boşaltılır.