|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ**  **BANTLI KURUTMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-330 |
| Hazırlama Tarihi: | 15.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 00 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No |  |
| Kullanım Amacı | Kurutma amaçlı kullanılmaktadır. |
| Sorumlusu | Doç. Dr. Soner ÇELEN |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | [scelen@nku.edu.tr](mailto:scelen@nku.edu.tr)  (0282) 250-2366 |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. Sıcaklık ve bant hız ayarlarını yapınız.
3. Örneği banda yerleştiriniz.
4. Güç düğmesini açınız.
5. İşlem tamamlandıktan sonra örneği dışarı çıkarınız.
6. Cihaz fişini prizden çıkarınız.